Załącznik nr 2

PYTANIA TESTOWE

do konkursu „Upadek to nie przypadek!” organizowanego przez Placówkę Terenową w Brzesku za pośrednictwem strony internetowej: [www.powiatbrzeski.pl](http://www.powiatbrzeski.pl)

Ilość zdobytych punktów……………….

Imię i nazwisko …….………………………………………………………………

Adres zamieszkania ….……………………………………………………………

tel. ….………………….……………………………………………..………………….

PESEL……………………………………………………………………………………..

Udostępnione dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**TEST SKŁADA SIĘ Z 10 PYTAŃ Z TRZEMA WARIANTAMI ODPOWIEDZI, Z KTÓRYCH TYLKO JEDNA JEST PRAWIDŁOWA. POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ PROSZĘ ZAZNACZY ZNAKIEM „X”.**

1. Przebywanie osób na ładunkach objętościowych podczas transportu jest:
2. Dozwolone pod warunkiem nie przekraczania prędkości 20 km/h
3. Niedozwolone
4. Dozwolone, jeśli wysokość ładunku nie przekracza 3m.
5. Wysokość bezpiecznej barierki schodów mających więcej niż 5 stopni wynosi:
6. 0,7m
7. 1,1m
8. 0,5 m
9. Zabezpieczenia wąskich i głębokich wykopów przed osunięciem ziemi stosujemy, gdy:
10. Ich głębokość przekracza 1m
11. Są wykonane narzędziami prostymi
12. Grunt jest sypki
13. By nie upaść podczas wchodzenia z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych należy:
14. Wysiadać twarzą do stopni, trzymając się przy tym uchwytów, najlepiej oburącz ( podobnie jak przy schodzeniu z drabin, starać się utrzymywać trzy punkty podparcia)
15. Korzystać ze stopni, drabinek i podestów oraz uchwytów zamontowanych przez producenta
16. Obie odpowiedzi są prawidłowe
17. Przyczyną upadków rolników w gospodarstwach rolnych są:
18. Wystające progi w otworach drzwiowych
19. Śliskie i nierówne nawierzchnie obejścia
20. Obie odpowiedzi są prawidłowe
21. Wypadek zaistniały przy pracy rolniczej należy:
22. Zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce KRUS, zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika Kasy
23. Zgłoszenie wypadku do KRUS nie jest koniecznie, aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu zaistniałego na skutek tego zdarzenia
24. Zgłosić telefonicznie do jednostki KRUS po zakończeniu leczenia
25. Drabina przystawna powinna wystawać nad powierzchnię, o którą jest oparta :
26. Co najmniej 0,75m
27. Od 0,4m do 0,5m
28. Powinna być oparta poniżej powierzchni wchodzenia
29. Podwórze gospodarstwa rolnego powinno mieć nawierzchnię:
30. Betonową
31. Trawiastą
32. Wyrównaną, utwardzoną i uporządkowaną
33. Włazy stropowe powinny być zabezpieczone:

a) Barierką na wysokości 1,1 m i listwą przypodłogową 0,15m wysokości

1. Barierką o wysokości 0,7m
2. Nie są wymagane żadne zabezpieczenia
3. Latem do pracy w gospodarstwie rolnym należy zakładać:
4. Sandały
5. Obuwie gumowe
6. Buty na podeszwie antypoślizgowej

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuje Regulamin Konkursu: „Upadek to nie przypadek!”

Data i podpis uczestnika…………………………………………….